附件2

**节水型工业园区评价指标**

节水型工业园区管理指标及评分细则

| 序号 | 评价指标 | 评价内容 | 评分细则 | 赋分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制度建设 | 有节水相关规章制度 | （1）建立园区节水检查考核和奖惩制度，得1分；（2）建立园区重点用水户节水统计制度，得1分；（3）对园区公共用水有节水巡回检查制度，得1分；（4）有园区和重点用水单位用水统计分析制度，得1分；（5）有违规用水举报及反馈制度，得1分 | 5 |
| 2 | 职责落实 | 有承担节水管理工作的部门、有明确的节水管理职责分工等 | （1）有明确的节水管理人员，得2分；（2）有明确的节水管理责任分工，得2分 | 4 |
| 3 | 规划计划 | 有节水规划（计划）及总结 | （1）制定节水规划（计划），得2分；（2）园区内非居民用水户有明确的年度用水指标，得2分；（3）有年度节水工作总结，得1分 | 5 |
| 4 | 日常管理 | 用水设备（设施）运行正常、管理措施到位 | （1）建有智能化用水节水管理平台，得2分；（2）公共区域用水按要求配备计量设施，得2分；（3）用水统计台账完整规范，按时完成统计报表，得2分；（4）园区及园区内工业企业按要求定期开展水平衡测试或用水合理性分析，得3分；（5）绿化灌溉采用喷灌、微灌等高效节水灌溉方式，得1分 | 10 |
| 5 | 节水投入 | 有节水投入 | 有年度节水投入，得2分 | 2 |
| 6 | 宣传培训 | 开展节水宣传教育 | （1）组织开展“世界水日”“中国水周”“全国城市节水宣传周”等专题节水宣传活动，每进行1项得1分，满分2分；（2）组织园区内用水单位负责人、用水节水管理人员及员工参加节水培训，一次得1分，满分4分；（3）公共场所设有节水宣传标语、宣传栏、宣传海报等，并定期维护，每有1处得0.5分，满分2分 | 8 |
| 7 | 检查考核 | 开展节水检查考核 | （1）依据制度开展园区内用水单位节水检查和考核，得2分；（2）依据考核结果进行奖励或惩罚，得2分；（3）园区有节水检查考核台账，得2分 | 6 |
| 小计 | 40 |

节水型工业园区技术指标及评分细则

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评价内容 | 技术指标 | 评价标准 | 评分细则 | 赋分值 |
| 1 | 用水总量 | 计划用水覆盖率 | ≥95% | 实施计划用水管理，计划用水覆盖率≥95%，得10分；90%≤覆盖率<95%，得6分；85%≤覆盖率<90%，得3分；覆盖率<85%，不得分 | 10 |
| 2 | 用水效率 | 单位产品取水量 | 达到定额要求 | 工业用水量排名前三位的行业中所有的工业企业单位产品取水量都达到定额通用值，得12分；达到定额先进值的工业企业数量占比大于20%，得15分 | 15 |
| 工业用水重复利用率 | 达到行业要求的国家或地方相关标准 | 园区内所有工业企业达到评价要求得满分，一家企业不达到扣1分，直至扣完 | 5 |
| 3 | 漏失控制 | 供水管网漏损率 | ≤6% | 达到评价要求得满分，每高0.5%扣2分，直至扣完 | 8 |
| 4 | 非常规水源利用 | 污水处理率 | 100% | 园区工业废水及生活污水的处理率达到100%，得7分；否则不得分 | 7 |
| 非常规水源利用 | — | 1）景观环境和市政杂用使用再生水/集蓄雨水等非常规水源的，得3分；否则不得分；2）工业用水使用再生水等非常规水源的，得4分；否则不得分 | 7 |
| 5 | 节水载体 | 节水型企业覆盖率 | ≥40% | 节水型企业覆盖率≥40%，得8分；30%≤覆盖率<40%，得6分；20%≤覆盖率<30%，得4分；覆盖率<20%，不得分 | 8 |
| 小计 | 60 |